030/ 407 286 250

HOME|TEILEREINIGER|REINIGUNGSMITTEL|DOWNLOADS|JOBS|KONTAKT|IMPRESSUM|AGB|DATENSCHUTZ
Produkte|Vorteile|FAQ|Referenzen|Händler
SW23|PCS25|PCS28|PCS37|PCS100|Flüssigkeit SW3/6/8|Filtermatte

# Teilereiniger | Kaltreiniger | biologischer Kaltreiniger | Smartwasher

SMARTWASHER SW 23
| BEDIENUNGSANLEITUNG

mobiles, kompaktes Gerät, speziell KFZ Gewerbe, auch als Bremsenreiniger
MATERIAL
HD-PE-Spritzguß
PUMPE
0,5 AMP - 22,7 Liter pro min.
FLÜSSIGKEITSRESERVOIR
Kapazität 60 - 80 Liter Normalfüllmenge: 60 Liter Mindestfüllmenge: 50 Liter (Ton + Anzeige bei Unterschreitung)
ELEKTRIK
240 V 50/60 HZ Optional 110 V 50/60 HZ
HEIZUNG
1000 Watt Heizer (6,0 AMP)
GEWICHT
Leergew.: 33 kg voll befüllt 93 kg Belastbarkeit der Spüle bis 230 kg

KONTROLLE / BEDIENUNG
Standby/ Ready ON/OFF Schalter NOT-AUS Schalter autom. Pumpenabschaltung nach 4min. (Sparfunktion) EIN Betrieb Pumpe AUS Betrieb Pumpe Ventil für Flüssigkeit an Dusche und Bürste
ANZEIGEN
System O.K. (grüne Leuchte) Flüssigkeit nachfüllen! (rote Leuchte) Pumpe in Betrieb (grüne Leuchte) LED - Anzeigen für Ferndiagnose
FILTER
Vorfilter Metallsieb 200my Vliesfilter 50my mit Mikroben alle Filterwechsel ohne Werkzeug

REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT
wasserbasiert oberflächenaktiv keine Lösemittel unbrennbar PH-neutral biologisch abbaubar ungiftig ungefährlich keinerlei Gifte/Gase/keine VOC stark entfettend
MIKROBEN
sukzessive Abgabe aus Vliesfilter natürlich vorkommend, ungiftig, ungefährlich Risikogruppe 1 lt. Biostoffverordnung
MAßE
Außenmaße: H x B x T: 100 cm x 98 cm x 74 cm Innenmaße Spüle: H x B x T: 20 cm x 66 cm x 42 cm