030/ 407 286 250

HOME|TEILEREINIGER|REINIGUNGSMITTEL|DOWNLOADS|JOBS|KONTAKT|IMPRESSUM|AGB|DATENSCHUTZ
Produkte|Anwendungsratgeber|Vorteile
1000er Serie|2000er Serie|3000er Serie|4000er Serie|Brand- /Wasserschaden

# Abbau Kohlenwasserstoffe | Beseitigung Ölkontaminierung | ARTIC Reiniger

Alle Produkte beinhalten lebende Bakterien, die Kohlenwasser- stoffe (Öle, Fett) auffressen.
ARTIC 1003
ARTIC 1006 TA
ARTIC 1009 GEL
ARTIC 1010
ARTIC 1011
ARTIC 1012 UNI
ARTIC 1015
ARTIC 1018
| ARTIC SHOP
| SYSTEMINFO 1000er

ARTIC 1003
biologischer Ölfleckenentferner für harte Oberflächen
EIGENSCHAFTEN
Eignet sich ideal für das Entfernen von Ölflecken auf festen und porösen Oberflächen wie Beton oder Stein. Enthält eine hochwirksame Mischung aus biologischen Enzymen und Bakterien, die Ölflecken vollständig biologisch zu ungefährlichen Stoffen abbauen. Wirkt auch tief in den porösesten Oberflächen. Ist biologisch abbaubar und abscheidertauglich.
ANWENDUNG
Behälter vor Verwendung kräftig schütteln. Den Ölfleck mit Wasser benetzen. Geben Sie ca. 1 l pro m² artic 1003 direkt auf die verschmutzten Stellen. In den Ölfleck einbürsten, bis sich die Farbe von weiß nach braun ändert. Ungefähr 20 Minuten einwirken

lassen und dann mit Wasser nachspülen. Die restliche Flüssigkeit mit Ölbindegranulat aufnehmen, damit keine freigesetzten Öle in Bodenabläufe laufen. Entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen. Auf porösen Oberflächen kann zweites Auftragen notwendig werden. Die Mikroorganismen in artic 1003 können tief sitzendes Öl an die Oberfläche bringen. Nicht geeignet für Straßenbeläge aus Teer, Bitumen oder Asphalt. Verwenden Sie dafür artic 1006 ta.
ZULASSUNGEN
- artic 1003 ist vom Umweltbundesamt als umweltfreundlich eingestuft (UBA 3406-0001) - artic 1003 ist für Ölabscheider zugelassen - artic 1003 ist von der Britischen Umweltschutzbehörde zugelassen - artic 1003 hält die PR-EN 858 ein

TECHNISCHE DATEN
Bakterienanzahl: 2,0 x 107 KBE/ml pH Wert: 7,0 - 7,5 Erscheinungsbild: undurchsichtige, weiße Flüssigkeit
MENGE/GEBINDE
12 x 1 Liter, 4 x 5 Liter, 20 Liter, 1000 Liter